

若端口号大于15，应该把端口号改成1~15之间的任意数值，更改步骤如下：


1 进入设备管理器




2 在USB-SERIAL CH340 上点击右键进入属性界面



3 点击 端口设置



4 点击 高级 按钮



6 拔掉USB接头，然后再重新插上，这样就可以使用了。

5 点击 COM端口号（P），选中随意一个小于20的端口号后点击确定，若有报警提示，都点击 确定。

